<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="83.82" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="83.82" y1="0" x2="83.82" y2="59.69" width="0" layer="20"/>
<wire x1="83.82" y1="59.69" x2="0" y2="59.69" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="59.69" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>RWP 2012</text>
<text>ATMega1284/FTDI</text>
<text>D0</text>
<text>D1</text>
<text>D2</text>
<text>D3</text>
<text>D4</text>
<text>D5</text>
<text>D6</text>
<text>D7</text>
<text>D8</text>
<text>D9</text>
<text>D10</text>
<text>D11</text>
<text>D12</text>
<text>D13</text>
<text>GND</text>
<text>AREF</text>
<text>SCL</text>
<text>SDA</text>
<text>SCK</text>
<text>D23</text>
<text>D24</text>
<text>D25</text>
<text>D26</text>
<text>D27</text>
<text>D28</text>
<text>D29</text>
<text>D30</text>
<text>D31</text>
<text>RST</text>
<text>3.3V</text>
<text>5V</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>VIN</text>
<text>A7</text>
<text>A6</text>
<text>A5</text>
<text>A4</text>
<text>A3</text>
<text>A2</text>
<text>A1</text>
<text>A0</text>
<text>&lt;A4/SDA&gt;</text>
<text>&lt;A5/SCL&gt;</text>
<text>DTR</text>
<text>TXO</text>
<text>RXI</text>
<text>VCC</text>
<text>CTS</text>
<text>GND</text>
<hole x="81.28" y="55.88" drill="3.2"/>
<hole x="2.54" y="55.88" drill="3.2"/>
<hole x="78.74" y="2.54" drill="3.2"/>
<hole x="2.54" y="2.54" drill="3.2"/>
<text>REG</text>
<text>USB</text>
<text>SEL</text>
<text>D14</text>
<text>D15</text>
<text>D16</text>
<text>D17</text>
<text>D18</text>
<text>D19</text>
<text>D20</text>
<text>D21</text>
<text>MISO</text>
<text>MOSI</text>
<text>SS</text>
<text>IOREF</text>
<text>NC</text>
<text>PWM</text>
<text>PWM</text>
<text>PWM</text>
<text>PWM</text>
<text>PWM</text>
<text>PWM</text>
<text>RX&lt;</text>
<text>TX&gt;</text>
<text>RX1&lt;</text>
<text>TX1&gt;</text>
</plain>
<libraries>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="0204/7">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0204, grid 7.5 mm</description>
</package>
<package name="C050-025X075">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 2.5 x 7.5 mm</description>
</package>
<package name="C025-025X050">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.5 mm, outline 2.5 x 5 mm</description>
</package>
<package name="L1812">
<description>&lt;b&gt;INDUCTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="E2,5-5">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm, diameter 5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<packages>
<package name="1X08">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X06">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<packages>
<package name="LED3MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="D-7.5">
<description>&lt;b&gt;DIODE&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="crystal">
<packages>
<package name="HC49/S">
<description>&lt;b&gt;CRYSTAL&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="SmartPrj">
<packages>
<package name="FIDUCIA-MOUNT">
</package>
</packages>
</library>
<library name="national-semiconductor">
<packages>
<package name="SOT223">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="SparkFun">
<packages>
<package name="POWER_JACK_PTH">
</package>
<package name="1X02">
</package>
<package name="1X10">
</package>
</packages>
</library>
<library name="atmel">
<packages>
<package name="DIL40">
<description>&lt;B&gt;Dual In Line&lt;/B&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<packages>
<package name="MA03-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MA03-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="switch-omron">
<packages>
<package name="B3F-10XX">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="MIKROE">
<packages>
<package name="MIKROE_USB_UART">
</package>
</packages>
</library>
<library name="linear">
<description>&lt;b&gt;Linear Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Operational amplifiers,  comparators, voltage regulators, ADCs, DACs, etc.&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TO252">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE TRANSISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
TS-003</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="R1" library="rcl" package="0204/7" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="rcl" package="C050-025X075" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="rcl" package="C025-025X050" value="22pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="rcl" package="C025-025X050" value="22pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J1" library="pinhead" package="1X08" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J3" library="pinhead" package="1X08" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="rcl" package="C050-025X075" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="rcl" package="0204/7" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PWR" library="led" package="LED3MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="rcl" package="0204/7" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RX" library="led" package="LED3MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TX" library="led" package="LED3MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="rcl" package="0204/7" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="rcl" package="0204/7" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="rcl" package="0204/7" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="rcl" package="0204/7" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="diode" package="D-7.5" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q1" library="crystal" package="HC49/S" value="16 MHz">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="SmartPrj" package="FIDUCIA-MOUNT" value="FIDUCIALMOUNT"/>
<element name="U$2" library="SmartPrj" package="FIDUCIA-MOUNT" value="FIDUCIALMOUNT"/>
<element name="U$3" library="SmartPrj" package="FIDUCIA-MOUNT" value="FIDUCIALMOUNT"/>
<element name="POWER" library="pinhead" package="1X06" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="rcl" package="C050-025X075" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="F1" library="rcl" package="L1812" value=""/>
<element name="L" library="led" package="LED3MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C13" library="rcl" package="C050-025X075" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C14" library="rcl" package="C050-025X075" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C15" library="rcl" package="C050-025X075" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC8" library="national-semiconductor" package="SOT223" value="LM2936MP-3.3">
<attribute name="OC_NEWARK" value="41K4523"/>
<attribute name="MPN" value="LM2936MP-3.3/NOPB"/>
<attribute name="MF" value="NATIONAL SEMICONDUCTOR"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1469062"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C20" library="rcl" package="C050-025X075" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="ANALOG" library="pinhead" package="1X08" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J6" library="SparkFun" package="POWER_JACK_PTH" value="POWER_JACKPTH"/>
<element name="IC6" library="atmel" package="DIL40" value="ATMEGA644-20PU">
<attribute name="OC_NEWARK" value="23M5060"/>
<attribute name="MPN" value="ATMEGA644-20PU"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1288340"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="ICSP" library="con-lstb" package="MA03-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PWR_SEL" library="con-lstb" package="MA03-1" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RESET" library="switch-omron" package="B3F-10XX" value="Omron">
<attribute name="OC_NEWARK" value="36M3542"/>
<attribute name="MPN" value="B3F-1000"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="176432"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="ANALOG/I2C" library="con-lstb" package="MA03-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="SparkFun" package="1X02" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="DTR" library="SparkFun" package="1X02" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="MIKROELEKTRONIKA_FTDI" library="MIKROE" package="MIKROE_USB_UART" value="MIKROE_USB_UARTMIKROE">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IC2" library="linear" package="TO252" value="7805DT">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="rcl" package="E2,5-5" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="rcl" package="E2,5-5" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="EXTRA_IO" library="SparkFun" package="1X10" value="M10&quot;">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="FTDI" library="pinhead" package="1X06" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="SparkFun" package="1X02" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="+5V">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C14" pad="1"/>
<contactref element="C15" pad="1"/>
<contactref element="POWER" pad="3"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="IC6" pad="10"/>
<contactref element="IC8" pad="1"/>
<contactref element="IC6" pad="30"/>
<contactref element="ICSP" pad="2"/>
<contactref element="PWR_SEL" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="POWER" pad="4"/>
<contactref element="POWER" pad="5"/>
<contactref element="J3" pad="7"/>
<contactref element="PWR" pad="K"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="L" pad="K"/>
<contactref element="C15" pad="2"/>
<contactref element="C14" pad="2"/>
<contactref element="IC8" pad="2"/>
<contactref element="IC8" pad="4"/>
<contactref element="C20" pad="1"/>
<contactref element="J6" pad="GND"/>
<contactref element="J6" pad="GNDBREAK"/>
<contactref element="IC6" pad="11"/>
<contactref element="IC6" pad="31"/>
<contactref element="ICSP" pad="6"/>
<contactref element="RESET" pad="3"/>
<contactref element="RESET" pad="4"/>
<contactref element="MIKROELEKTRONIKA_FTDI" pad="GND"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="C4" pad="-"/>
<contactref element="C6" pad="-"/>
<contactref element="FTDI" pad="5"/>
<contactref element="FTDI" pad="6"/>
</signal>
<signal name="A0-D14">
<contactref element="ANALOG" pad="1"/>
<contactref element="IC6" pad="40"/>
</signal>
<signal name="AREF">
<contactref element="J3" pad="8"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="IC6" pad="32"/>
</signal>
<signal name="RESET">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="POWER" pad="1"/>
<contactref element="C13" pad="2"/>
<contactref element="RESET" pad="2"/>
<contactref element="RESET" pad="1"/>
<contactref element="IC6" pad="9"/>
<contactref element="ICSP" pad="5"/>
</signal>
<signal name="VIN">
<contactref element="POWER" pad="6"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="+"/>
</signal>
<signal name="M8RXD">
<contactref element="MIKROELEKTRONIKA_FTDI" pad="RX"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="FTDI" pad="3"/>
</signal>
<signal name="M8TXD">
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="MIKROELEKTRONIKA_FTDI" pad="TX"/>
<contactref element="FTDI" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PWRLED">
<contactref element="PWR" pad="A"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RXLED">
<contactref element="RX" pad="K"/>
<contactref element="MIKROELEKTRONIKA_FTDI" pad="P1"/>
</signal>
<signal name="TXLED">
<contactref element="TX" pad="K"/>
<contactref element="MIKROELEKTRONIKA_FTDI" pad="P0"/>
</signal>
<signal name="R4RX">
<contactref element="RX" pad="A"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="R5TX">
<contactref element="TX" pad="A"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="ACTIVITY">
<contactref element="L" pad="A"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="DTR">
<contactref element="DTR" pad="2"/>
<contactref element="MIKROELEKTRONIKA_FTDI" pad="DTR"/>
<contactref element="FTDI" pad="1"/>
</signal>
<signal name="USBVCC">
<contactref element="F1" pad="1"/>
<contactref element="PWR_SEL" pad="1"/>
</signal>
<signal name="XTAL2">
<contactref element="IC6" pad="12"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="XTAL1">
<contactref element="IC6" pad="13"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RX1-D2">
<contactref element="J1" pad="3"/>
<contactref element="IC6" pad="16"/>
</signal>
<signal name="TX1-D3">
<contactref element="J1" pad="4"/>
<contactref element="IC6" pad="17"/>
</signal>
<signal name="RX-D0">
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="IC6" pad="14"/>
</signal>
<signal name="TX-D1">
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="IC6" pad="15"/>
</signal>
<signal name="A3-D17">
<contactref element="ANALOG" pad="4"/>
<contactref element="IC6" pad="37"/>
</signal>
<signal name="A2-D16">
<contactref element="ANALOG" pad="3"/>
<contactref element="IC6" pad="38"/>
</signal>
<signal name="A1-D15">
<contactref element="ANALOG" pad="2"/>
<contactref element="IC6" pad="39"/>
</signal>
<signal name="D4">
<contactref element="J1" pad="5"/>
<contactref element="IC6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="D5">
<contactref element="J1" pad="6"/>
<contactref element="IC6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="D7">
<contactref element="J1" pad="8"/>
<contactref element="IC6" pad="4"/>
</signal>
<signal name="SS-D10">
<contactref element="J3" pad="3"/>
<contactref element="IC6" pad="5"/>
</signal>
<signal name="MOSI-D11">
<contactref element="J3" pad="4"/>
<contactref element="IC6" pad="6"/>
<contactref element="ICSP" pad="4"/>
</signal>
<signal name="MISO-D12">
<contactref element="J3" pad="5"/>
<contactref element="IC6" pad="7"/>
<contactref element="ICSP" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SCK-D13">
<contactref element="J3" pad="6"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="IC6" pad="8"/>
<contactref element="ICSP" pad="3"/>
</signal>
<signal name="D8">
<contactref element="J3" pad="1"/>
<contactref element="IC6" pad="19"/>
</signal>
<signal name="D9">
<contactref element="J3" pad="2"/>
<contactref element="IC6" pad="20"/>
</signal>
<signal name="VCC33">
<contactref element="IC8" pad="3"/>
<contactref element="C20" pad="2"/>
<contactref element="POWER" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VRAW">
<contactref element="J6" pad="PWR"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="PC7">
<contactref element="IC6" pad="29"/>
<contactref element="EXTRA_IO" pad="8"/>
</signal>
<signal name="PD7">
<contactref element="IC6" pad="21"/>
<contactref element="EXTRA_IO" pad="10"/>
</signal>
<signal name="A6">
<contactref element="IC6" pad="34"/>
<contactref element="ANALOG" pad="7"/>
</signal>
<signal name="A7">
<contactref element="IC6" pad="33"/>
<contactref element="ANALOG" pad="8"/>
</signal>
<signal name="DTR1">
<contactref element="C13" pad="1"/>
<contactref element="DTR" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SCL">
<contactref element="ANALOG/I2C" pad="6"/>
<contactref element="IC6" pad="22"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="EXTRA_IO" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SDA">
<contactref element="IC6" pad="23"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="ANALOG/I2C" pad="5"/>
<contactref element="EXTRA_IO" pad="2"/>
</signal>
<signal name="A5-SCL">
<contactref element="ANALOG" pad="6"/>
<contactref element="ANALOG/I2C" pad="4"/>
</signal>
<signal name="A4-SDA">
<contactref element="ANALOG" pad="5"/>
<contactref element="ANALOG/I2C" pad="3"/>
</signal>
<signal name="A4-D18">
<contactref element="IC6" pad="36"/>
<contactref element="ANALOG/I2C" pad="1"/>
</signal>
<signal name="A5-D19">
<contactref element="IC6" pad="35"/>
<contactref element="ANALOG/I2C" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VBUS">
<contactref element="F1" pad="2"/>
<contactref element="MIKROELEKTRONIKA_FTDI" pad="VCC"/>
<contactref element="FTDI" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PC5_TDI">
<contactref element="IC6" pad="27"/>
<contactref element="EXTRA_IO" pad="6"/>
</signal>
<signal name="PC4_TDO">
<contactref element="IC6" pad="26"/>
<contactref element="EXTRA_IO" pad="5"/>
</signal>
<signal name="PC3_TMS">
<contactref element="IC6" pad="25"/>
<contactref element="EXTRA_IO" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PC2_TCK">
<contactref element="IC6" pad="24"/>
<contactref element="EXTRA_IO" pad="3"/>
</signal>
<signal name="INT2_D6">
<contactref element="IC6" pad="3"/>
<contactref element="J1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="REG_VCC">
<contactref element="PWR_SEL" pad="3"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="+"/>
</signal>
<signal name="PC6">
<contactref element="IC6" pad="28"/>
<contactref element="EXTRA_IO" pad="7"/>
</signal>
<signal name="PD4">
<contactref element="IC6" pad="18"/>
<contactref element="EXTRA_IO" pad="9"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
